Andijk, 10 maart 1991


Hallo Kees,

  Bij deze  - met enige vertraging - je `Rammenbak' weer retour. Bedankt voor 
het uitlenen, hij bleek erg nuttig. Met deze software draait de HSH-HD zonder 
problemen op de MSX Turbo-R almede op een gewone MSX2 onder DOS1 en DOS2.

  Ik heb de aangepaste SCSI software er reeds ingezet, maar voor de zekerheid 
heb ik	het programma  ook op  de bijgaande  floppy gezet.  Het startadres is 
4000h  en het  eindadres is  5080h. De originele EPROM was 128 kbit en was te 
traag om  op 7	MHz te draaien (250 nS?). Het type nummer is: TMS 27C128 JC / 
LDP 8831.

  Als  het kan	zou ik graag twee nieuwe EPROM's ontvangen, behalve voor mijn 
eigen harddisk	ook eentje voor het MCM redactie exemplaar. Als je verder nog 
iemand	blij kan  maken met  deze software doe het dan gerust, houd echter in 
gaten dat  ik nog  geen contact  met HSH  hierover gehad heb. Dus niet in het 
wilde  weg EPROMmetjes	gaan strooien  - dan  krijg je geheid heibel met Karl 
Hanff.

  Tenslotte nog  de nieuwste TED update, deze staat ook op de schijf en werkt 
probleemloos en supersnel in alle modes van de Turbo-R!


Groetjes,

		Ries.


Ries Vriend
Molenweg 45
1619 EV Andijk
02289-1649
