            UNARC16M is aangepast voor  MSX door M.S. BBS Jos-Tel

			Jos-Tel databank: 05149-1837
	    snelheden 300/300 1200/1200 1200/75 en 2400/2400 baud
      bereikbaar op ma-do 21.00-7.30, vr-za 20.00-12.00, zo 20.00-7.30
	Vragen/correspondentie (met gefrankeerde retourenvelop) naar:
		    Jos-Tel, Boppelƒns 24, 8721 GG WARNS


Wijzigingen UNARC16Msx
======================

  Alle	cp/m  disk  lees/schrijf  funkties zijn  vervangen door  hun snellere 
MSX-DOS equivalenten.  De uitgepakte  bestanden krijgen  hun originele lengte 
exact  terug, de  bestandslengte wordt	dus niet afgerond op een veelvoud van 
128 bytes,  zoals de CP/M versie deed. Het is nu mogelijk om zonder problemen 
alleen	de inhoud van het archive-bestand te bekijken zonder de bestanden uit 
te pakken. Ook het uitpakken van ‚‚n enkel bestand is geen probleem meer.

  De  clustergrootte op  de output-drive  wordt via MSX-DOS bepaald. Hierdoor 
kan exact  bepaald worden  hoeveel diskruimte een uitgepakt bestand in beslag 
neemt.

  Wanneer er  geen outputdrive	opgegeven wordt,  worden (tekst) bestanden op 
het  scherm getoond. Hierbij worden de grafische MSX-Karakters niet meer uitú 
gefilterd.


16 feb 1991,

		Ries Vriend.

