
	 SCSI patch

	 De SCSI interface software gaat er overal vanuit dat de laatste twee 
	 drives (6 en 7) altijd de twee floppy drives zijn. Op het moment dat dit 
	 omgewisseld wordt (zodat de HD's pas bij C beginnen), dan moeten deze 
	 controles ook aangepast wordt.

	 De sloten die ingeschakeld moeten worden worden altijd geacht niet 
	 geexpandeerd te zijn. Dit wordt ook gebruikt bij het inschakelen van de 
	 basic-rom in pagina 1. Dit zal aangepast moeten worden.

	 Er wordt in pagina 1 in de dos-rom gekeken in rom-blok 2. Deze controle 
	 zal eruit gehaald moeten worden.

	 Het restant van de rom is gevuld met FF-jes, ik heb daar liever nopjes.

	 Het engelse taalgebruik laat een beetje te wensen over. Er zijn een paar 
	 worden in de teksten die beter aan elkaar geschreven kunnen worden.

	 Bij de foutmelding "Other Errors", wordt de waarde 16(hex) teruggegeven. 
	 Volgende de dos manual moet dit 16(dec) zijn, klein foutje...

