     Andijk, 7 augustus 1991


     Hallo Arnoud Jan,

     Ik heb de aangepaste SCSI software op de bijgaande floppy 
     gezet. Deze software kan opstarten onder alle versies van 
     MSX-DOS, dus DOS1, DOS2.2 en DOS2.3. Het bestand moet 
     geladen worden op adres 4000h, het eindadres is 5080h. De 
     originele EPROM was 128 kbit en was te traag om op 7 MHz te 
     draaien (250 nS?). Het type nummer is: TMS 27C128 JC / LDP 
     8831.

     Als het kan zou ik graag en stuk of drie nieuwe EPROM's 
     ontvangen, behalve voor mijn eigen harddisk ook eentje voor 
     het MCM redactie exemplaar en voor Uwe Scr”der.


     Bij voorbaat dank,

	Groetjes,

	      Ries.


     Ries Vriend
     Molenweg 45
     1619 EV Andijk
     02289-1649
